LED显示屏明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 屏体尺寸 | 长：约6（米） | 宽：约4.2（米） |
| **设备配置/名称** | **品牌/型号规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 显示屏屏体 | 型号： P4 RGB | m2 | 50 |  |
| 规格：P4全彩LED模块，点间距4mm |
| 控制系统 | 同步控制系统 | 套 | 1 | 包含 |
| 发送卡 | TS802D | 套 | 1 | 包含 |
| 接收卡 | AM532 | 套 | 1 | 包含 |
| 电源 | 40A | 套 | 1 | 包含 |
| 显示屏体结构 | 屏幕包边用黑色铝合金，内部用镀锌钢管焊制 | 套 | 1 |  |
| 视频处理器 | 视频处理器 | 套 | **1** |  |
| 控制电脑 | 品牌台式电脑（配有独立显卡，DVI接口） | 台 | 1 |  |
| 强电及网线材料布线工作 | 40KW电源线和10条超五类网线布到安装屏幕位置（ 网线在80米内） | 项 | 1 |  |
| 安装 | 运输、安装、调试 | 项 | **1** | 包含 |
| 保修 | 2年上门保修 | 项 | **1** | 包含 |
| 预算金额 | 260000 |