电动巡逻车主要性能指标要求

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定载客人数 | 8人 |
| 2 | 一次充电续使里程 | 不小于80km |
| 3 | 外形尺寸mm | 参照3970X1500X2000 |
| 4 | 最小离地间隙mm | 大于135 |
| 5 | 整车装备质量 | 不超过900 Kg |
| 6 | 电池 | 48V180AH以上 |
| 7 | 轮胎 | 145/70R12以上 |
| 8 | 电机额定功率 | 3KW以上 |
| 9 | 充电时间 | 10小时以内 |
| 10 | 最大爬坡度 | 不小于36% |
| 11 | 最高车速 | 不小于30km/h |
| 12 | 探照灯（车顶加装）探照距离 | 不小于100m |
| 13 | 售后服务 | 整车质保期不低于一年 |