集群指挥系统性能指标要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 产品性能参数 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
| 1 | 基 站 | 有效覆盖面积大于5公里 | 部 | 7 | 商家需按采购单位提供的技术指标提供相应产品 |
| 2 | IP控制器 | 基于TCP/ip协议，10/100M自适应 | 部 | 7 |
| 3 | IP服务器 | 支持winserver2008，winserver2003，win7，XP等操作系统 | 台 | 1 |
| 4 | 全向天线 | 材料：玻璃钢，垂直极化，避雷保护 | 根 | 7 |
| 5 | 对讲机 | 信道总数大于360，电池平均工作时长大于20小时，功率1-5W，IP54高等级防护 | 部 | 40 |
| 6 | 备用电源 | 系统不间断供电时间大于4小时 | 部 | 7 |
| 7 | 安全保密模块 | 具备可信安全接入控制能力，各终端经系统审核授权，能够按网络分组接入，且服务端能远程遥毙每台手持终端 |  |  |