附件

晾衣场技术指标要求

1.雨棚：钢化结构、钢化玻璃，约300平方米（以实际为准），可上人，钢化玻璃厚度不小于10mm，（8600\*5800\*6套）位于五楼

2.晒衣杆，约310米，304不锈钢带扣，锈钢厚度不小于1.2、不少于200个挂衣点

3.爬梯1，0.6米宽，30.6米长（5.1米高\*6套），镀锌角钢、防锈处理

4.爬梯2，0.6米宽，16.8米长（2.8米高\*6套），镀锌角钢、防锈处理