附件:

某营区文化设施采购清单

单位：元

| **名称** | **规格尺寸**  **（mm）** | **材料及制作方法** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家楼徽标 | 2000\*2000\*150 | 玻璃钢三维铸形+烤漆 | 个 | 1 |  |  |
| 专家楼前双面灯箱 | 箱体：3600\*1600\*240，外尺寸：3900\*2600\*240 | 灯箱箱体为3mm厚304不锈钢制作+内有2.5mm厚的钢板结构+面板为6mm钢化玻璃+LED光源+漏电开关+锁头+夹画框+液压杆+柱子内结构为3.5mm厚钢管+表面包1.2mm厚304不锈钢+整个灯箱喷户外粉（含双面UV画面） | 个 | 2 |  |  |
| 专家楼顶标语字（强军目标） | 字：2000\*2000\*80，框架：2000\*4600\*3000 | 1.0厚304不锈钢喷户外粉字+镀锌方钢结构框架+防锈底漆+面漆 | 个 | 12 |  |  |
| 专家楼大厅  LED屏 | 4800\*2400 | Q3室内巨彩屏（P2.5）：开关电源+全彩控制系统+专用控制主机+视频处理器+功放+音箱+挂屏龙骨+边框 | 平方 | 11.52 |  |  |
| LED屏  附属  设备 |  | 视频处理器+控制主机+功放+音柱+主电源电缆+配电箱+避雷针 | 批 | 1 |  |  |
| 专家楼大厅  展板 | 4800\*2400 | 1.0厚304不锈钢箱体+内置镀锌方钢结构框架+灯光+PVC背板+UV+推拉钢化玻璃+透明亚克力插盒+喷绘 | 个 | 1 |  |  |
| 大厅  标语 |  | 1.0厚304不锈钢+烤漆 | 批 | 1 |  |  |
| 灯箱  混凝土  基础 | 800\*800\*1000 | 人工挖坑+回填混凝土 | 个 | 2 |  |  |
| 灯箱基础预埋 | 600\*400\*1000 | 12根1米长20镀锌丝杆+20螺纹钢焊接 | 个 | 2 |  |  |
| 铺设  电缆 | 3\*4平方珠江电缆 | 套PVC管下埋300深 | 米 | 300 |  |  |
| 总造价 | | | | | |  |