附件：

监控设备采购项目概况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资  类别 | 物资  名称 | 规格型号 | 计量  单位 | 数量 | 质量技术标准 | 交货期限 | 采购方式  建议 | 备注 |
| 1 | 监控设备（前端设备） | 数字高清红外枪式摄像机 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS； @ 30 fps；最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR，0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；支持H.264/MJPEG视频压缩标准； | 台 | 2 | 防潮耐盐耐高温；分辨率不小1920×1080；红外照射距离不小于30米； | 2018年  6月30日 | 询价 | 1.此项目报价时包含安装调试费及税金2.须现场安装调试 |
| 2 | 监控设备（前端设备） | 支架 | 铝合金材料定制 | 个 | 2 | 防锈防腐蚀 | 2018年  6月30日 | 询价 |
| 3 | 监控设备（前端设备） | 数字高清红外球形摄像机 | 视频输出支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps；支持20倍光学变焦；支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为＋20°至－90° | 台 | 6 | 防潮耐盐耐高温；分辨率不小1920×1080；红外距离不小于200米； | 2018年  6月30日 | 询价 |
| 4 | 监控设备（前端设备） | 球机立杆 | 管径89热镀锌钢管3.5mm厚， 侧伸1m，防锈漆处理工艺,并且增加面漆。 | 根 | 2 | 防锈防腐蚀 | 2018年  6月30日 | 询价 |
| 5 | 监控设备（前端设备） | 立杆横臂 | 管径89热镀锌钢管3.5mm厚， 高2m侧伸1m，防锈漆处理工艺,并且增加面漆。 | 根 | 1 | 防锈防腐蚀 | 2018年  6月30日 | 询价 |
| 6 | 监控设备（前端设备） | 网络防雷器 | 电源+网络二合一 | 个 | 2 | 防潮耐盐耐高温 | 2018年  6月30日 | 询价 |
| 7 | 监控设备（传输设备） | 单口光纤收发器 | 10/100M单模单纤，RJ45-SC接口 | 对 | 6 | 传输距离20公里以上 | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 8 | 监控设备（传输设备） | 桌面级交换机 | 10/100M，8口 | 台 | 4 |  | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 9 | 监控设备（传输设备） | 工业转换电源 | 输出规格 ：DC12V 2A；输入规格 ：100-240V AC ,工作频率 ：50-60Hz； | 只 | 2 |  | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 10 | 监控设备（传输设备） | 工业转换电源 | 输出规格 ：AC24V 3A ；输入规格 ：100-240V AC ,工作频率 ：50-60Hz； | 只 | 6 |  | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 11 | 监控设备（传输设备） | 阻水双绞网线 | 室外防水8芯非屏蔽双绞网线 | 箱 | 1 |  | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 12 | 监控设备（传输设备） | 电源线 | 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电缆，线径2芯2.0mm²非屏蔽线 | 米 | 2000 |  | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 13 | 监控设备（传输设备） | 6芯光纤 | 室外铠装 | 米 | 6000 |  | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 14 | 监控设备（中心设备） | 硬盘录像机 | 网络视频输入：8路，网络视频接入带宽：80Mbps，4个SATA接口 | 台 | 1 | 每个接口支持容量不小于5TB的硬盘 | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 15 | 监控设备（中心设备） | 硬盘 | 监控级 | 块 | 4 | 监控录像存储时间不小于90天 | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 16 | 监控设备（中心设备） | 液晶显示器 | 宽屏，16:9 | 台 | 1 | 分辨率不小于1920×1080 | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 17 | 监控设备（线管及辅材） | PVC线管 | 直径25mm硬聚氯乙烯管材 | 米 | 200 | 壁厚不低于0.3mm | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 18 | 监控设备（线管及辅材） | PE线管 | 直径25mm软聚氯乙烯管材 | 米 | 4000 | 壁厚不低于0.3mm | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 19 | 监控设备（线管及辅材） | 土建 | 挖沟回填 | 米 | 2000 |  | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 20 | 监控设备（线管及辅材） | 网络光纤材料 | 包括光纤配线架、终端盒、耦合器、接续包、尾纤、跳线、光纤熔接等 | 批 | 1 |  | 2018年  6月30日 | 询价 |  |
| 21 | 监控设备（线管及辅材） | 辅材 | 包括接头、扎带、线卡、水晶头、胶带、空开、锣钉等 | 批 | 1 |  | 2018年  6月30日 | 询价 |  |