附件：

光电缆设备采购需求明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光缆接续盒 | 1.电信级大D卧式  2.盒体由高强度工程塑料注塑成型；  3.盒体气闭、防水、防潮、抗腐蚀，防火性能满足国际UL标准认可，可经受住恶劣气候条件及剧烈温度变化的影响。  4.适合于带状光缆与普通光缆，内部熔接盘可根据安装要求翻转及单独打开；  5.不小于24芯 | 个 | 50 |  |
| 2 | 光缆 | 12芯，钢芯，非铠装 | 米 | 12000 |  |
| 3 | 50对市话电缆 | 单芯0.4平，铜芯 | 米 | 5000 |  |
| 说明：所有产品必须为原装正品，符合国标标准，有3C认证、出厂证明、产品合格证等质量证明材料。 | | | | | |