附件1:

节能乘用车综合工况燃料消耗量限值标准

单位：L/100 km

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车整备质量（CM）kg | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
| 两排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | 两排及以下座椅 | 三排或以上座椅 | 两排及以下座椅 | 三排或以上座椅 |
| CM≤750 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
| 750＜CM≤865 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.4 |
| 865＜CM≤980 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 |
| 980＜CM≤1090 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 |
| 1090＜CM≤1205 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.9 |
| CM＞1205 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |