**附件2:**

节能轻型商用车综合工况燃料消耗量限值标准

**表2.1 N1类车辆**

单位：L/100 km

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
| 整车整备质量（CM）kg | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
| CM≤750 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
| 750＜CM≤865 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.2 |
| 865＜CM≤980 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.5 |
| 980＜CM≤1090 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 |
| 1090＜CM≤1205 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
| 1205＜CM≤1320 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.2 |
| 1320＜CM≤1430 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 5.4 |
| 1430＜CM≤1540 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 |
| 1540＜CM≤1660 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 5.9 |
| 1660＜CM≤1770 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 6.2 |
| 1770＜CM≤1880 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.4 |
| 1880＜CM≤2000 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.7 |
| 2000＜CM≤2110 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 7.1 |
| 2110＜CM≤2280 | 9.5 | 8.2 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 |
| 2280＜CM≤2510 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 | 9.0 | 7.7 |
| 2510＜CM | 10.5 | 9.0 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 |

**表2.2 最大设计总质量不大于3500kg的M2类车辆**

单位：L/100 km

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 | | 2019年 | | 2020年 | |
| 整车整备质量（CM）kg | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
| CM≤750 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.8 |
| 750＜CM≤865 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
| 865＜CM≤980 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
| 980＜CM≤1090 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.5 |
| 1090＜CM≤1205 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 4.8 |
| 1205＜CM≤1320 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.0 |
| 1320＜CM≤1430 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 5.3 |
| 1430＜CM≤1540 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 6.3 | 5.5 |
| 1540＜CM≤1660 | 7.4 | 6.4 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 5.8 |
| 1660＜CM≤1770 | 7.7 | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 7.0 | 6.0 |
| 1770＜CM≤1880 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | 6.3 |
| 1880＜CM≤2000 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 6.8 | 7.7 | 6.5 |
| 2000＜CM≤2110 | 9.0 | 7.6 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 6.8 |
| 2110＜CM≤2280 | 9.5 | 7.9 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 7.1 |
| 2280＜CM≤2510 | 9.9 | 8.3 | 9.4 | 7.9 | 8.9 | 7.5 |
| 2510＜CM | 10.4 | 8.6 | 9.8 | 8.2 | 9.3 | 7.8 |