附件

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 质量技术标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射击靶标 | 拖曳式浮体靶（T320型） | 具 | 12 | 靶体外形直径3.2米球体，外部材料0.7mm厚度1000d夹网布，满足在4级海浪、速度10节条件下拖曳并保持靶体不破，充气支撑时间不小于3小时；靶体内部设置球形国际通用船舶救生筏反射体材料，由60个反射面组成反射体（金属布），反射体直角边不小于1米，能够满足雷达全方位探测，探测距离不小于18公里（浪高1米）和12公里（浪高2米）；浮体靶及水袋采用高性能水密拉链；每套浮体靶配备20米高强度轻质拖曳缆、充气泵1个（充气时间小于6分钟）、打捞锚钩漂浮1个、维修包1套、水袋1个（高50cm、材料0.6mm厚度夹网布） | 包运送带实物参加询价 |
| 2 | 射击靶标 | 悬空靶 | 具 | 7 | 靶体由悬浮氦气球，上系留绳，可折叠角反射体，下系留绳及系留装置组成；可折叠角反射器反射雷达频率2-40GHZ，直角边长为0.5M，雷达作用距离大于3公里，工作条件4级以下海况 | 包运送带实物参加询价 |