附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 质量技术标准 | 备注 |
| 1 | 自动档案资料柜 | 长宽高1500×780×2800mm（具体以实际定制大小为准） | 组 | 20 | 一、基本说明及要求机柜主要材料采用优质碳素冷轧钢板，柜子的外壳板材具备防火、防盗、防磁、防静电、防潮功能；档案柜表面光滑平整，牢固光洁，不变色。二、功能要求1、密码开柜功能；2、自动切换功能；3、计算机联网管理；4、电脑自动选层；5、电动控制选层；6、自动选近功能；7、光电安全保护；8、出错报警功能；9、应急手摇功能；10、手动按钮盒控制功能；11、自动门；12、面板液晶显示；13、密码找回功能；14、短信保护功能；15、盘库功能 | 售后服务要求：保修期3年，资料柜故障需维修，与厂家联系后，七天内必须到达维修，期间交通、食宿等费用由厂家自理。 |