附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 质量技术标准 | 备注 |
| 1 | 自动档案资料柜 | 长宽高1500×780×2800mm（具体以实际定制大小为准） | 组 | 20 | 一、基本说明及要求  机柜主要材料采用优质碳素冷轧钢板，柜子的外壳板材具备防火、防盗、防磁、防静电、防潮功能；档案柜表面光滑平整，牢固光洁，不变色。  二、功能要求  1、密码开柜功能；  2、自动切换功能；  3、计算机联网管理；  4、电脑自动选层；  5、电动控制选层；  6、自动选近功能；  7、光电安全保护；  8、出错报警功能；  9、应急手摇功能；  10、手动按钮盒控制功能；  11、自动门；  12、面板液晶显示；  13、密码找回功能；  14、短信保护功能；  15、盘库功能 | 售后服务要求：  保修期3年，资料柜故障需维修，与厂家联系后，七天内必须到达维修，期间交通、食宿等费用由厂家自理。 |