|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **新能源汽车推广应用推荐车型目录 （2019 年 第 3 批）**  **一、新发布车型**  **1、一汽-大众汽车有限公司 奥迪(AUDI)牌 FV70010AABEV纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425407** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4237 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1785 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1548 | | **总质量（kg）：** | 2090 | | **整备质量（kg）：** | 1610 | | **最高车速（km/h）：** | 150 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 145 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 265 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 121.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.90 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/12000/290 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030TYHZBEV纯电动路面养护车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425265** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4640 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1610 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1950 | | **总质量（kg）：** | 2990 | | **整备质量（kg）：** | 1700 | | **最高车速（km/h）：** | 75 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 160 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.30 | | **吨百公里电耗（kWh/t·100km）：** | 5.80 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 交流异步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 35/6800/192 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 32.25 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **3、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030XXYFBEV4纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424541** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1680 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2000 | | **总质量（kg）：** | 2550 | | **整备质量（kg）：** | 1530 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 255 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.294 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 137.10 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 60/9000/230 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 41.47 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **4、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5030ZZZBEV1纯电动自装卸式垃圾车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425268** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4390 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1517 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2100 | | **总质量（kg）：** | 2990 | | **整备质量（kg）：** | 1790 | | **最高车速（km/h）：** | 75 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 160 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.290 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.30 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 交流异步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 35/6800/192 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 32.25 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **5、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV16纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424935** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2360 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3090 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 3000 | | **最高车速（km/h）：** | 95 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 360 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.300 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 135.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 110/5500/500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 86.02 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **6、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV17纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425270** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2100 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2890,3090 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 2895 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 320 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.298 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.74 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/12000/320 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 86.02 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **7、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6850EBEV2纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC417166** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8470 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2400,2495 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2960,3140 | | **总质量（kg）：** | 12500 | | **整备质量（kg）：** | 7500,7750 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 440 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.144 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 16.10 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.10 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 127/2600/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 172.00 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **8、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1FABEV纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424655** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4665 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1700 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1540 | | **总质量（kg）：** | 1925 | | **整备质量（kg）：** | 1550 | | **最高车速（km/h）：** | 110 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 105 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 351 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.43 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.20 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/9000/250 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **9、东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5040XLCTZBEV纯电动冷藏车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC428338** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2100,2200 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3010,3230 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 3150 | | **最高车速（km/h）：** | 80 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 425 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.294 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 130.33 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/4500/850 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 96.77 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **10、东风小康汽车有限公司 东风牌 DXK6450EC7BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423173** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1680 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2000 | | **总质量（kg）：** | 2135 | | **整备质量（kg）：** | 1575 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 302 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 143.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.20 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 60/9000/200 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **11、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6128GBEV6纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424664** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 11990 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3250 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10700 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.148 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 9.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 97.57 | | **快充倍率：** | 3.38C | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 90/7500/400 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 105.98 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **12、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5020XXYEV2纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425475** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3400 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1575 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1690,1730 | | **总质量（kg）：** | 1505 | | **整备质量（kg）：** | 660 | | **最高车速（km/h）：** | 71 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 100 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.230 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 127.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 13/7300/70 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 10.37 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **13、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5030XXYEV3纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC419982** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4745 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1707 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2440 | | **总质量（kg）：** | 2950 | | **整备质量（kg）：** | 1600 | | **最高车速（km/h）：** | 85 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 235 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.237 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 144.35 | | **储能装置种类：** | 三元（镍钴锰）锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 60/9000/220 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 44.43 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **14、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5045XXYEV4纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425815** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2100,2240 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2980,3180 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 2950 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 330 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.285 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 134.30 | | **储能装置种类：** | 锰酸锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/4200/1000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 84.36 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **15、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5045XXYEV5纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425869** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2100,2240 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2980,3180 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 2950 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 410 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.285 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.05 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/4200/1000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 105.37 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **16、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5073XLCEV1纯电动冷藏车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC419923** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2310,2410 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2250,2450 | | **总质量（kg）：** | 7360 | | **整备质量（kg）：** | 3800 | | **最高车速（km/h）：** | 85 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 180 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.290 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.00 | | **储能装置种类：** | 三元材料锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/4500/600 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 97.70 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **17、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-45纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425991** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500,2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3060,3100,3200,3250,3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10400,10800,11200 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 296 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 9.78,9.42,9.08 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.27,160.43 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 163.36 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **18、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-46纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426578** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500,2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3060,3100,3200,3250,3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10400,10800,11200 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 382 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.87,12.39,11.95 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 158.98 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 210.56 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **19、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-47纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426696** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500,2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3060,3100,3200,3250,3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10800,11200 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 463 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 14.93,14.39 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.26,159.79 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 255.48 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **20、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-48纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426815** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500,2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3060,3100,3200,3250,3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10800,11200 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 550 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 17.57,16.95 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.27,160.43 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 303.40 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **21、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-30纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423545** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8005 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2335 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3000,3100 | | **总质量（kg）：** | 12500 | | **整备质量（kg）：** | 7200,7500 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 332 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.148 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 11.70,11.30 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.26,159.79 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/1600 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 134.35 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **22、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-31纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424747** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8005 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2335 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3000,3100 | | **总质量（kg）：** | 12500 | | **整备质量（kg）：** | 7000,7300 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 251 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.150 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 9.60,9.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 158.98 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/1600 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 105.28 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **23、北京汽车股份有限公司 北京牌 BJ7003U3D3-BEV纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424118** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4122 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1750 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1583 | | **总质量（kg）：** | 1830 | | **整备质量（kg）：** | 1430 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 403 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.92 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.10 | | **储能装置种类：** | 三元镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 70/11000/200 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **24、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC7002AACBEV纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC421895** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3780 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1650 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1530 | | **总质量（kg）：** | 1505 | | **整备质量（kg）：** | 1130 | | **最高车速（km/h）：** | 102 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 305 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 163.40 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 10.72 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 45/9700/160 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **25、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6120BEVG7纯电动低入口城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423919** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 12000 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11800,12200 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 600 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.158,0.169 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 17.40,16.80 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.30 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/682~2400/800~2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 301.05 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **26、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV25纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC428252** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4631 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1789 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1495 | | **总质量（kg）：** | 1970 | | **整备质量（kg）：** | 1570 | | **最高车速（km/h）：** | 140 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 140 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 400 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.64 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.60 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步驱动电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/12000/250 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **27、山西新能源汽车工业有限公司 帝豪牌 JHC7002BEV26纯电动轿车**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC428266** | **配置ID： NC428264** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4631 | 4631 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1789 | 1789 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1495 | 1495 | | **总质量（kg）：** | 1970 | 1970 | | **整备质量（kg）：** | 1570 | 1570 | | **最高车速（km/h）：** | 140 | 140 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 140 | 140 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 400 | 400 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 146.34 | 146.34 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.60 | 13.60 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力电池 | 三元锂离子动力电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步驱动电机 | 永磁同步驱动电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/12000/250 | 120/12000/250 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **28、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV13纯电动城市客车**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423478** | **配置ID： NC423477** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3070,3110,3260,3300 | 3070,3110,3260,3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10600,11000,11400 | 10600,11000,11400 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 450 | 500 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 15.20 | 16.70 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.26,159.79 | 160.26 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/2800/2500 | 200/2800/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 255.40 | 281.90 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **29、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6810EV3纯电动城市客车**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423607** | **配置ID： NC423559** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8149 | 8149 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2440,2500 | 2440,2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3020,3070,3200,3250 | 3020,3070,3200,3250 | | **总质量（kg）：** | 13500 | 13500 | | **整备质量（kg）：** | 7850,7550,7250 | 7850,7550,7250 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 250 | 290 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | 0.150 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 10.60 | 12.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.26,159.79 | 160.26 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/3500/2100 | 160/3500/2100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 121.10 | 140.90 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **30、北汽(广州)汽车有限公司 北京牌 BJ7000C5FBEV纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427112** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4805 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1835 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1528 | | **总质量（kg）：** | 2100 | | **整备质量（kg）：** | 1725 | | **最高车速（km/h）：** | 155 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 155 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 451 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 144.40 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.80 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/11000/300 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **31、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A19BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423651** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4585 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1835 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1672 | | **总质量（kg）：** | 2164 | | **整备质量（kg）：** | 1789 | | **最高车速（km/h）：** | 160 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 145 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 460 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.94 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.80 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/10600/315 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **32、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A20BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424822** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4585 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1835 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1672 | | **总质量（kg）：** | 2136 | | **整备质量（kg）：** | 1761 | | **最高车速（km/h）：** | 160 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 145 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 403 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.54 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.70 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/10600/315 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **33、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A21BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424846** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4585 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1835 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1672 | | **总质量（kg）：** | 2085 | | **整备质量（kg）：** | 1710 | | **最高车速（km/h）：** | 160 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 145 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 323 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.17 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.50 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/10600/315 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **34、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A23BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425029** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4591 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1853 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1682 | | **总质量（kg）：** | 2164 | | **整备质量（kg）：** | 1789 | | **最高车速（km/h）：** | 160 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 145 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 403 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.54 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.70 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/10600/315 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **35、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A24BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425061** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4591 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1853 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1682 | | **总质量（kg）：** | 2101 | | **整备质量（kg）：** | 1726 | | **最高车速（km/h）：** | 160 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 145 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 323 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.17 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.50 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/10600/315 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **36、威马汽车制造温州有限公司 威尔马斯特牌 SZS6460A25BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424938** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4585 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1835 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1672 | | **总质量（kg）：** | 2093 | | **整备质量（kg）：** | 1718 | | **最高车速（km/h）：** | 160 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 145 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 323 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 147.48 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.50 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/10600/315 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **37、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH1127ZKEVCWZ纯电动载货汽车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424227** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 7615,8380 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2505 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2615 | | **总质量（kg）：** | 12495 | | **整备质量（kg）：** | 5735 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 405 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.153 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 180/4000/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 218.54 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **38、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH5020XYZK6BEV-1纯电动邮政车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426406** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1780 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1895 | | **总质量（kg）：** | 2380 | | **整备质量（kg）：** | 1420 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 234 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.292 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.00 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 70/8000/220 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 34.56 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **39、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XXYZFEVNZ2纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423851** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1980,2160 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2850,3050 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 2485 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 315 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.232 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 150.00 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/4500/800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 77.76 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **40、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5047XXYZFEVNZ3纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424129** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1980,2160 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2850,3050 | | **总质量（kg）：** | 4425 | | **整备质量（kg）：** | 2800 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 325 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.279 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 150.00 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/4500/800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 77.76 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **41、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5187XXYZPEVWZ纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424370** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8700 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2510 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3655 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 7440 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 305 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.129 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 185/3500/1300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 218.54 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **42、上汽大通汽车有限公司 跃进牌 SH5187XXYZPEVWZ1纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424290** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8700 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2510 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3655 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 8125 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 435 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.133 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 185/3500/1300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 314.14 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **43、上汽大通汽车有限公司 大通牌 SH6481N1BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC420943** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4825 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1825 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1778,1800 | | **总质量（kg）：** | 2335 | | **整备质量（kg）：** | 1810 | | **最高车速（km/h）：** | 130 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 130 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 350 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 164.80 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 16.07 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 85/11000/250 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **44、东风悦达起亚汽车有限公司 起亚牌 YQZ7160GPHEV插电式混合动力轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425173** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4660 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1780 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1450 | | **总质量（kg）：** | 1980 | | **整备质量（kg）：** | 1545 | | **最高车速（km/h）：** | 175 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 80 | | **发动机生产企业：** | 东风悦达起亚汽车有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1580/77.2 | | **发动机型号：** | G4LE | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 12.90 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 4.20 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 44.5/6000/170 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **45、东风悦达起亚汽车有限公司 起亚牌 YQZ7160PHEV插电式混合动力轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424848** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4660 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1780 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1450 | | **总质量（kg）：** | 1980 | | **整备质量（kg）：** | 1545 | | **最高车速（km/h）：** | 175 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 80 | | **发动机生产企业：** | 东风悦达起亚汽车有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1580/77.2 | | **发动机型号：** | G4LE | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 11.50 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 4.00 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 44.5/6000/170 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **46、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV25纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426048** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3050,3210,3265 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10100,10600 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 410 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.147 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 17.50,16.70 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.90 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 248.20 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **47、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV19纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426199** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 12000 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3050,3210,3265 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11600,12200 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 546 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.178 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 19.10,18.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.90 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 313.30 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **48、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6661GHBEV1纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426741** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 6640 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2190 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2840,3000 | | **总质量（kg）：** | 9500 | | **整备质量（kg）：** | 5450,5650 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 340 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 14.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.60 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 110/3600/1000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 108.60 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **49、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6815GHBEV6纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426327** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8145 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2400 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2950,3150 | | **总质量（kg）：** | 14000 | | **整备质量（kg）：** | 7600,8000 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 379 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.147 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 17.40,16.50 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.90 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 165/3000/2000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 186.16 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **50、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7002BEV66纯电动轿车**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC428247** | **配置ID： NC428245** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4631 | 4631 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1789 | 1789 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1495 | 1495 | | **总质量（kg）：** | 1970 | 1970 | | **整备质量（kg）：** | 1570 | 1570 | | **最高车速（km/h）：** | 140 | 140 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 140 | 140 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 400 | 400 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.94 | 140.94 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.60 | 13.60 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力电池 | 三元锂离子动力电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步驱动电机 | 永磁同步驱动电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/12000/250 | 120/12000/250 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **51、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV14插电式混合动力轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC428285** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4725 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1802 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1493 | | **总质量（kg）：** | 2025 | | **整备质量（kg）：** | 1650 | | **最高车速（km/h）：** | 200 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 66 | | **发动机生产企业：** | 浙江吉利动力总成有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1477/130 | | **发动机型号：** | JLH-3G15TD | | **节油率水平（%）：** | 45.20 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 4.60 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 60/11500/160 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **52、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 MR6471PHEV05插电式混合动力多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC428183** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4706 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1909 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1713 | | **总质量（kg）：** | 2371 | | **整备质量（kg）：** | 1846 | | **最高车速（km/h）：** | 200 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 56 | | **发动机生产企业：** | 浙江吉利动力总成有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1477/130 | | **发动机型号：** | JLH-3G15TD | | **节油率水平（%）：** | 48.90 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 4.70 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 60/11500/160 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **53、浙江吉利汽车有限公司 帝豪牌 MR7002BEV23纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425594** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4736 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1804 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1503 | | **总质量（kg）：** | 2025 | | **整备质量（kg）：** | 1650 | | **最高车速（km/h）：** | 150 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 150 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 410 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 142.07 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.50 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步驱动电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/12000/250 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **54、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV16插电式混合动力轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC428195** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4657 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1840 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1460 | | **总质量（kg）：** | 2105 | | **整备质量（kg）：** | 1730 | | **最高车速（km/h）：** | 210 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 51 | | **发动机生产企业：** | 浙江吉利动力总成有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1477/132 | | **发动机型号：** | JLH-3G15TD | | **节油率水平（%）：** | 42.00 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 5.10 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 60/11500/160 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **55、浙江吉利汽车有限公司 领克牌 MR7153PHEV17插电式混合动力轿车**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC428278** | **配置ID： NC428276** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4448 | 4448 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1890 | 1890 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1572 | 1528 | | **总质量（kg）：** | 2104 | 2104 | | **整备质量（kg）：** | 1729 | 1729 | | **最高车速（km/h）：** | 207 | 207 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 51 | 51 | | **发动机生产企业：** | 浙江吉利动力总成有限公司 | 浙江吉利动力总成有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1477/132 | 1477/132 | | **发动机型号：** | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | | **节油率水平（%）：** | 40.90 | 40.90 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 5.20 | 5.20 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰三元锂离子电池 | 镍钴锰三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 60/11500/160 | 60/11500/160 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **56、浙江吉利汽车有限公司 康迪牌 SMA7001BEV77纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427127** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3974 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1636 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1625 | | **总质量（kg）：** | 1775 | | **整备质量（kg）：** | 1375 | | **最高车速（km/h）：** | 102 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 102 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 362 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 12.80 | | **储能装置种类：** | 三元材料锂离子动力电池 | | **驱动电机类型：** | 交流异步 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 49/7000/175 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **57、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC1037D1EV4纯电动多用途货车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424177** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5605 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1830 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1885 | | **总质量（kg）：** | 3455 | | **整备质量（kg）：** | 2100 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 330 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.294 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.80 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 110/11000/330 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 67.20 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **58、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5037XXYD4EV1纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424225** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5615 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1880 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1970,2040 | | **总质量（kg）：** | 3455 | | **整备质量（kg）：** | 2150 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 330 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.298 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.75 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 110/11000/330 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 67.20 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **59、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5045XXYEV5纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424089** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2170,2120 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3240 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 3120 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 470 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.296 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.24 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步驱动电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/4500/1000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 103.42 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **60、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6483ECEV-W纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423166** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4850 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1965 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1731 | | **总质量（kg）：** | 2820 | | **整备质量（kg）：** | 2345 | | **最高车速（km/h）：** | 200 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 180 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 430 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 135.65 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 18.10 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 前:交流永磁同步电机/后:交流异步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 前:160/15000/305/后:240/15000/420 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **61、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX1032PSEE5BEV纯电动多用途货车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426488** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5375 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1905 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1835 | | **总质量（kg）：** | 3495 | | **整备质量（kg）：** | 2175 | | **最高车速（km/h）：** | 120 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 320 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.298 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 132.40 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/4500/800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 66.23 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **62、江铃汽车股份有限公司 福特牌 JX6462PE5BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423734** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4570 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1936 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1674 | | **总质量（kg）：** | 2135 | | **整备质量（kg）：** | 1760 | | **最高车速（km/h）：** | 150 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 150 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 360 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.80 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.90 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步驱动电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/11000/280 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **63、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 ZB1040BEVADC3纯电动载货汽车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424746** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4875 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1690 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2010 | | **总质量（kg）：** | 3580 | | **整备质量（kg）：** | 1760 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 230 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.232 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 152.20 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 70/12000/160 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 51.39 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **64、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 ZB5040XXYBEVADC3纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425254** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4925 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1690,1750 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2570 | | **总质量（kg）：** | 3580 | | **整备质量（kg）：** | 1960 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 230 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.260 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 152.20 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 70/12000/160 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 51.39 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **65、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ13B纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424530** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10690 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3200,3430 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10700,11000,11300,11580 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 290 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 9.80 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 137.00,136.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 240/3000/2400 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 151.83 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **66、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG60E纯电动低入口城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424535** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 12000 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3360 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12500,12750,13000 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 660 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.189 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 19.90 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.00,135.10 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 240/2500/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 345.38 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **67、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG27纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424532** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 6540 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2100 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2770,2980 | | **总质量（kg）：** | 9500 | | **整备质量（kg）：** | 5050,5250,5450,5650 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 280 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 135.10 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/3500/955 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 85.85 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **68、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6809BEVG12B1纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424528** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8035 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2245 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2910,2950,3050 | | **总质量（kg）：** | 11500 | | **整备质量（kg）：** | 7260,6380,6670,6940 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 330 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.00,136.00,135.10 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/3000/1600 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 111.22 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **69、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6826BEVG13C纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424524** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8245 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3240,3300,3460 | | **总质量（kg）：** | 14200 | | **整备质量（kg）：** | 8510,8790,9070,9350 | | **最高车速（km/h）：** | 90,100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 395 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.30 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 137.00,136.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 240/3000/2400 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 151.83 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **70、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN1030U5YBEV纯电动多用途货车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427145** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5095 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1820 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1675 | | **总质量（kg）：** | 3150 | | **整备质量（kg）：** | 1860 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 305 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.290 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.37 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 85/9000/290 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 62.78 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **71、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN6497H2YBEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427105** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4949 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1820 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1940 | | **总质量（kg）：** | 2640 | | **整备质量（kg）：** | 2040 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 305 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.37 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 18.53 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 85/9000/290 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **72、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD10311N7BEV纯电动载货汽车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423635** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5180 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1750 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2060 | | **总质量（kg）：** | 3495 | | **整备质量（kg）：** | 1920 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 180 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.262 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 151.20 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/10200/300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 40.15 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **73、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD10411N7BEV纯电动载货汽车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423719** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5180 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1750 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2060 | | **总质量（kg）：** | 4000 | | **整备质量（kg）：** | 2190 | | **最高车速（km/h）：** | 110 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 280 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.246 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 151.20 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/10200/300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 60.23 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **74、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5030XXYBEV6纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424016** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4460 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1720 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1875 | | **总质量（kg）：** | 2720 | | **整备质量（kg）：** | 1700 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 360 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.292 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.05 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/12100/180 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 50.30 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **75、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5030XYZBEV3纯电动邮政车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423913** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4460 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1720 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1875 | | **总质量（kg）：** | 2720 | | **整备质量（kg）：** | 1610 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 270 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.265 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.68 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/12100/180 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 36.90 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **76、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5030XYZBEV4纯电动邮政车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423963** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4460 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1720 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1875 | | **总质量（kg）：** | 2720 | | **整备质量（kg）：** | 1700 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 360 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.292 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.05 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/12100/180 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 50.30 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **77、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5070XXYBEV3纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423463** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2095 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3180 | | **总质量（kg）：** | 7490 | | **整备质量（kg）：** | 4100 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 350 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.205 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 151.20 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/10000/550 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 120.45 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **78、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6110HLEV2纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424534** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10690 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3530 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12200 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 575 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.148 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 14.80 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.25 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 253.44 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **79、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6112HGEV纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425170** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10690 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3530 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12200 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 575 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.148 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 14.80 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.25 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 253.44 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **80、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6900HLEV2纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423489** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3305,3410,3450 | | **总质量（kg）：** | 15000 | | **整备质量（kg）：** | 9550 | | **最高车速（km/h）：** | 100,90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 400 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.90 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.50 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 174.08 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **81、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV6纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424218** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4100 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1785 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1680 | | **总质量（kg）：** | 1900 | | **整备质量（kg）：** | 1525 | | **最高车速（km/h）：** | 101 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 101 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 410 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.00 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 70/12100/180 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **82、安徽华菱汽车有限公司 华菱之星牌 HN3311B36C2BEV纯电动自卸汽车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426360** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 9520 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3360,3250 | | **总质量（kg）：** | 31000 | | **整备质量（kg）：** | 15500 | | **最高车速（km/h）：** | 85 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 310 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.160 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 157.57,160.26 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 360/3500/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 422.87 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **83、深圳东风汽车有限公司 东风牌 EQ5180TXSBEVS纯电动洗扫车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC422598** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 9050 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2520 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3200 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 13690 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 360 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | | **吨百公里电耗（kWh/t·100km）：** | 4.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/4500/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 314.14 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **84、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 广汽牌 GZ6101LGEV纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425931** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3180 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12150,11600 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 560 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.169,0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 18.30,19.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.50,140.60 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/7500/430 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 313.34 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **85、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi)牌 GAM7000BEVA0E纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426797** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4768 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1880 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1530 | | **总质量（kg）：** | 2035 | | **整备质量（kg）：** | 1610 | | **最高车速（km/h）：** | 130 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 130 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 410 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 170.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.10 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 135/16000/300 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **86、东风柳州汽车有限公司 乘龙牌 LZ5046XXYL2AZBEV纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423964** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5998 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2050,2150,2400 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2850,3000,3150,3250,3350 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 2830 | | **最高车速（km/h）：** | 88 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 310 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.298 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 130.30 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/5000/850 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 86.00 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **87、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7002EVBHW纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427016** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 2497 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1526 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1616 | | **总质量（kg）：** | 996 | | **整备质量（kg）：** | 846 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 250 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 126.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 9.90 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 29/7500/110 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **88、合肥长安汽车有限公司 长安牌 SC7004CCBEV纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424584** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4135 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1740 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1630 | | **总质量（kg）：** | 1905 | | **整备质量（kg）：** | 1530 | | **最高车速（km/h）：** | 110 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 110 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 401 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.03 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.90 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/12000/245 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **89、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458FAABEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426289** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4465 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1725 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1685,1700 | | **总质量（kg）：** | 1895 | | **整备质量（kg）：** | 1520 | | **最高车速（km/h）：** | 130 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 130 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 401 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.30 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.00 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 90/10000/245 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **90、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458FABBEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426255** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4510 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1725 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1685,1700 | | **总质量（kg）：** | 1970 | | **整备质量（kg）：** | 1580 | | **最高车速（km/h）：** | 130 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 105 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 405 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.80 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.40 | | **储能装置种类：** | 多元复合锂动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 90/10000/245 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **91、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6701URBEV1纯电动低入口城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423196** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 6920 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2270 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2880,2925,2950 | | **总质量（kg）：** | 9800 | | **整备质量（kg）：** | 6200,6300,6400 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 390 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.178 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 13.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.52,140.34 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 155/3250/1800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 118.94 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **92、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6460M6BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC416315** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4580 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1730 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1825 | | **总质量（kg）：** | 2290 | | **整备质量（kg）：** | 1730 | | **最高车速（km/h）：** | 105 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 105 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 455 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.40 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.60 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 115/9000/270 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **93、潍柴(重庆)汽车有限公司 英致牌 YZ6451BEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC415503** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4508 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1760 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1750,1715 | | **总质量（kg）：** | 2010 | | **整备质量（kg）：** | 1530,1495 | | **最高车速（km/h）：** | 110 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 110 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 352 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.10 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 15.40 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 97/10000/250 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **94、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6461SBEV纯电动多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424110** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4650 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1860 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1700 | | **总质量（kg）：** | 2205 | | **整备质量（kg）：** | 1830 | | **最高车速（km/h）：** | 150 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 140 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 502 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 15.00 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 135/15000/280 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **95、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6461ST6HEV插电式混合动力多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423542** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4650 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1860 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1700 | | **总质量（kg）：** | 2330 | | **整备质量（kg）：** | 1955 | | **最高车速（km/h）：** | 180 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 81 | | **发动机生产企业：** | 比亚迪汽车有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1497/118 | | **发动机型号：** | BYD476ZQB | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 18.75 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 5.50 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 110/12000/250,120/15000/280 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **96、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6461ST6HEV1插电式混合动力多用途乘用车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423725** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4650 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1860 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1700 | | **总质量（kg）：** | 2260 | | **整备质量（kg）：** | 1885 | | **最高车速（km/h）：** | 180 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 81 | | **发动机生产企业：** | 比亚迪汽车有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1497/118 | | **发动机型号：** | BYD476ZQB | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 15.40 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 5.50 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/15000/280 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **97、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVA纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423924** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4675 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1770 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1500 | | **总质量（kg）：** | 1865 | | **整备质量（kg）：** | 1490 | | **最高车速（km/h）：** | 130 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 130 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 405 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 11.90 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 70/12100/180 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **98、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVA1纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424087** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4675 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1770 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1500 | | **总质量（kg）：** | 1795 | | **整备质量（kg）：** | 1420 | | **最高车速（km/h）：** | 130 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 130 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 320 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 11.40 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 70/12100/180 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **99、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7005BEVA2纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424249** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4675 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1770 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1500 | | **总质量（kg）：** | 1865 | | **整备质量（kg）：** | 1490 | | **最高车速（km/h）：** | 130 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 130 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 405 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 11.90 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/12100/180 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **100、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD7008BEVA7纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424663** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4765 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1837 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1515 | | **总质量（kg）：** | 1995 | | **整备质量（kg）：** | 1620 | | **最高车速（km/h）：** | 130 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 130 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 420 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.50 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/12100/180 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **101、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX3317MF406BEV纯电动自卸汽车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423485** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10400 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3500 | | **总质量（kg）：** | 31000 | | **整备质量（kg）：** | 20825 | | **最高车速（km/h）：** | 89 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 210 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.290 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.50 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 250/2600/3800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 374.65 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **102、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5043XLCBEV331S纯电动冷藏车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424890** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2100,2150,2200,2250,2300,2350 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2850,2880,2980,3080,3150,3250 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 2990 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 350 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.278 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 142.64 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 85/6000/280 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 91.10 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **103、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ5041XXYBEV7纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423673** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1700 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2220 | | **总质量（kg）：** | 3570 | | **整备质量（kg）：** | 2100 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 235 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.272 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 131.20 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 90/8000/300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 50.79 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **104、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6812KAEV1N3纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423938** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8110 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2480 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3310,3420 | | **总质量（kg）：** | 14200 | | **整备质量（kg）：** | 8600,8900 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 445 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.148 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.60 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.27 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/2800/2150 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 175.03 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **105、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7001BEVJ72纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427078** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3200 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1670 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1550,1590 | | **总质量（kg）：** | 1125,1305 | | **整备质量（kg）：** | 975,1005 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 301 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.90 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 9.40 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 30/2387/120 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **106、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5040CCYBEVH16纯电动仓栅式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427092** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2000,2100,2150,2200,2300 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2940,3040,3140,3240,3340,3440 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 2950 | | **最高车速（km/h）：** | 80 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 390 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.273 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 135.05 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 85/6000/320 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 86.02 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **107、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5041XLCBEVH16纯电动冷藏车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427080** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2060,2160,2210,2260 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3040,3140,3240 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 3020 | | **最高车速（km/h）：** | 80 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 440 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.285 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 146.40 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 85/6000/320 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 96.00 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **108、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV6纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426462** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4544 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1818 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1513,1536 | | **总质量（kg）：** | 1979 | | **整备质量（kg）：** | 1540 | | **最高车速（km/h）：** | 150 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 145 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 420 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.20 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 85/3200/255 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **109、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL27纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423925** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3070,3120,3230,3270 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10800,11300,11800 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 590 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 19.30,18.50,17.70 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70,141.80 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/2500/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 303.67 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **110、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL8纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423911** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 11980 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3070,3120,3230,3270,3400,3450 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10970,11600 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 468 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 15.80,14.90 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.50 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/2500/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 249.76 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **111、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL17纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423921** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8545 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2450 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3090,3115,3145,3175 | | **总质量（kg）：** | 14000 | | **整备质量（kg）：** | 8500,8900,9300 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 560 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 18.10,17.30,16.50 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.13 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 188/3500/2100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 218.54 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **112、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5032XYZEV10纯电动邮政车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424344** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4490 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1680 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2066,1980 | | **总质量（kg）：** | 2980 | | **整备质量（kg）：** | 1670 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 200 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.269 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 62/9000/220 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 41.08 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **113、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML5038XXYEV10纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424243** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4750 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1700 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2066,1980 | | **总质量（kg）：** | 3050 | | **整备质量（kg）：** | 1720 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 184 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.283 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 62/9000/220 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 41.08 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **114、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6102JEVY01纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424021** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10490 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3430,3600 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11100,11900 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 384 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 10.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.00,160.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 205/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 180.87 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **115、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVK0C1纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424197** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10480 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3340,3190 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11100,11500 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 511 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.141 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 14.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00,159.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/4800/850 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 242.27 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **116、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6112JEVY0纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424302** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10990 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3430,3600 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12000,12350 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 466 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.168 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 159.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 205/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 229.05 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **117、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6122JEVY60纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424435** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 11600 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3430,3600 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12250,12850 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 660 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.185 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 17.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.00,160.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 205/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 326.73 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **118、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6606JEVY0C纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424444** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 6045 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2020 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2560,2640,2695 | | **总质量（kg）：** | 5440 | | **整备质量（kg）：** | 3380,3190 | | **最高车速（km/h）：** | 50 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 447 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.189 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 18.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 157.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 90/6000/320 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 90.24 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **119、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6606JEVY0C1纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424451** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 6045 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2020 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2560,2640,2695 | | **总质量（kg）：** | 5440 | | **整备质量（kg）：** | 3280,3090 | | **最高车速（km/h）：** | 50 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 340 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.186 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 14.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 90/6000/320 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 70.47 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **120、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6700JEVJ0纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424350** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 7045 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2050 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2715,2770,2890 | | **总质量（kg）：** | 9100 | | **整备质量（kg）：** | 4900,5100 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 278 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.162 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 13.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 110/4500/950 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 93.66 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **121、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6809JEVY0纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424287** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8050 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2280 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2860,3035 | | **总质量（kg）：** | 10600 | | **整备质量（kg）：** | 6200,5900 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 322 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/3500/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 109.27 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **122、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVJ0C2纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424076** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8520 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2460 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3050,3195 | | **总质量（kg）：** | 14000 | | **整备质量（kg）：** | 8500 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 332 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.141 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 10.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00,159.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 180/2700/2150 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 134.35 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **123、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5095XXYFCEVH9D燃料电池厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427466** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 7630 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2370 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3060 | | **总质量（kg）：** | 9000 | | **整备质量（kg）：** | 5000,5290 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **燃料种类：** | 氢气 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 420 | | **燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：** | 新源动力股份有限公司 | | **燃料电池系统额定功率（kW）：** | 41 | | **燃料电池系统峰值功率（kW）：** | 43.5 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **124、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6120EVG3A3纯电动低入口城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423503** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 12000 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3350 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12900,12550,12250 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 710 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.185 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 20.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 260/3000/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 351.24 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **125、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7000ACBEV纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423456** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3680 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1570 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1530 | | **总质量（kg）：** | 1320 | | **整备质量（kg）：** | 1020 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 251 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 10.54 | | **储能装置种类：** | 三元材料锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 40/8000/135 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **126、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK5032XYZBEV3纯电动邮政车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425028** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4430 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1626 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1930 | | **总质量（kg）：** | 2550 | | **整备质量（kg）：** | 1380 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 230 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.226 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.00 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 66/9000/220 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 38.09 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **127、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVL15纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423666** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3200,3060 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10700,11000 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 490 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.144 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 16.50,16.10 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/2800/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 281.91 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **128、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ABEVL7纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424317** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3395,3295 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11000 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 305 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.143 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 9.90 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 185/3500/1300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 175.03 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **129、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118UBEVL7纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424392** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3395,3295 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11000 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 305 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.144 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 9.90 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 185/3500/1300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 175.03 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **130、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UFCEVX燃料电池城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423686** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 11995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3470 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12600,13200 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **燃料种类：** | 氢气 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 135(氢系统不工作),671(氢系统工作) | | **燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：** | 武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司 | | **燃料电池系统额定功率（kW）：** | 60 | | **燃料电池系统峰值功率（kW）：** | 72 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **131、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVL5纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423694** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8090 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2350 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2920,3050 | | **总质量（kg）：** | 13700 | | **整备质量（kg）：** | 7400,7700 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 202 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.145 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 8.60 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 157.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 100.27 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **132、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6819UBEVL7纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423793** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8090 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2350 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2920,3050 | | **总质量（kg）：** | 13700 | | **整备质量（kg）：** | 7800,8100 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 345 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.148 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 13.00,12.60 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.00,160.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 163.36 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **133、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UBEVL1纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423994** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8545 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3200,3060 | | **总质量（kg）：** | 14000 | | **整备质量（kg）：** | 8700 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 440 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.158 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 15.40 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 158.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/3500/2100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 210.56 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **134、领途汽车有限公司 领途牌 YGM7001BEVB22纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426118** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4100 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1710 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1595 | | **总质量（kg）：** | 1775 | | **整备质量（kg）：** | 1400 | | **最高车速（km/h）：** | 102 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 102 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 405 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 144.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.40 | | **储能装置种类：** | 锂离子动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 70/12000/160 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **135、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5020XXYBEV01纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC420594** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4150 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1620 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1905 | | **总质量（kg）：** | 2345 | | **整备质量（kg）：** | 1325 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 260 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.298 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.85 | | **储能装置种类：** | 锰酸锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 45/8000/205 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 39.60 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **136、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5030XXYBEV31纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424371** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5650 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1790,1830,1850,1890,1990,2030 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2000,2680 | | **总质量（kg）：** | 3495 | | **整备质量（kg）：** | 2140 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 270 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.300 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 130.39 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 90/11000/255 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 54.72 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **137、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5042XXYBEVK3纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424695** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2100,2200 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3050,3150,3250 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 3045 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 445 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.296 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 130.33 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/1300～4200/130～850 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 96.76 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **138、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6120BEVG5A纯电动低入口城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423548** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 12000 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11800,12200 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 600 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.169 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 17.40 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.30 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/682～2400/800～2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 301.05 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **139、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6123EV1纯电动低入口城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423680** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 11990 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3280,3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12500,12800 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 610 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.187 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 17.70 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.90 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 322.56 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **140、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6123EV2纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423692** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 11990 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3280 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12400,12700 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 610 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.183 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 17.90 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.90 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 322.56 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **141、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6129EV55纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423514** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 11990 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3050,3200,3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12350,12650 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 550 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.175 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 18.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 322.56 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **142、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6809EV7纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423936** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8030 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2370 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2800,3060 | | **总质量（kg）：** | 13000 | | **整备质量（kg）：** | 7450,7650,8000 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 310 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.175 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 13.30 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.90,140.60 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3500/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 150.53 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **143、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV06纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426187** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3280,3150 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11450,11150,10850 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 586 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.148 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 18.50,19.00,19.50 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70,141.80 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/2400/2650 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 308.90 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **144、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6110EV10纯电动客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426314** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10900 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2540 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3470,3340 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11400,11000 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 333 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 10.30,10.70 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.80,140.40 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 240/3300/3200 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 170.16 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **145、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV11纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426191** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 11950 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2540 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3380 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12450,12250 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 640 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.184 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 18.90,19.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.80,140.40 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/2400/2650 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 340.32 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **146、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6660BEV03纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426217** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 6645 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2250 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2850,2960 | | **总质量（kg）：** | 9500 | | **整备质量（kg）：** | 5500,5700 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 440 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.144 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 15.60,15.10 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/3600/1000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 125.65 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **147、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6900BEV01纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426268** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2450 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3260,3130 | | **总质量（kg）：** | 14000 | | **整备质量（kg）：** | 9100,8800 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 440 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.80,13.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70,140.40 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 175/3000/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 167.54 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **148、南通皋开汽车制造有限公司 大禹牌 DYC5082XXY-FCEV燃料电池厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427003** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 7200 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2200 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3185 | | **总质量（kg）：** | 8250 | | **整备质量（kg）：** | 4850 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 140（氢系统不工作），350（氢系统工作） | | **燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）：** | 江苏清能动力科技有限公司 | | **燃料电池系统额定功率（kW）：** | 40 | | **燃料电池系统峰值功率（kW）：** | 41 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **149、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7001ESGBEV纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426312** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3720 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1640 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1494,1485 | | **总质量（kg）：** | 1440 | | **整备质量（kg）：** | 1140 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 302 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 10.90 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 36/8000/140 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **150、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7002ESABEV纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426317** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1646 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1450 | | **总质量（kg）：** | 1305 | | **整备质量（kg）：** | 1005 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 305 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 165.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 9.80 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 30/7000/150 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **151、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6110GBEV12纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425755** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10800 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3200 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11690 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 520 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 18.39 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 314.14 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **152、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6120GBEV10纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425817** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 12000 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3220 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 13050 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 630 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.178 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 20.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3500/3000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 374.65 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **153、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6750GBEV5纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425714** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 7530 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2300 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2980 | | **总质量（kg）：** | 9500 | | **整备质量（kg）：** | 6650 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 450 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 16.17 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3100/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 157.07 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **154、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6940GBEV5纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC426383** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 9400 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3200 | | **总质量（kg）：** | 15900 | | **整备质量（kg）：** | 10300 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 460 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 16.30 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.50 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/2500 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 249.76 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **155、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5024XXYBEV3纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424095** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4030 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1620 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1900 | | **总质量（kg）：** | 2100 | | **整备质量（kg）：** | 1270 | | **最高车速（km/h）：** | 80 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 343 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.265 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 130.16 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 50/8000/200 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 41.85 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **156、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6800BEVB25纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423482** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8050 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2350 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3080 | | **总质量（kg）：** | 11200 | | **整备质量（kg）：** | 6500,6800 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 310 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.181 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 16.50 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/3000/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 157.07 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **157、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS009纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423520** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3872 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1648 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1611,1571 | | **总质量（kg）：** | 1469 | | **整备质量（kg）：** | 1169 | | **最高车速（km/h）：** | 102 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 301 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 11.90 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 55/9500/175 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **158、浙江合众新能源汽车有限公司 哪吒牌 THZ7000BEVS00A纯电动轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425337** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3872 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1648 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1611,1571 | | **总质量（kg）：** | 1481 | | **整备质量（kg）：** | 1181 | | **最高车速（km/h）：** | 102 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 301 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 12.00 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 55/9000/175 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **159、重庆金康新能源汽车有限公司 瑞驰牌 SKE7150SHEVF1插电式增程混合动力轿车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424233** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4385 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1850 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1650 | | **总质量（kg）：** | 2115 | | **整备质量（kg）：** | 1740 | | **最高车速（km/h）：** | 155 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 100 | | **发动机生产企业：** | 重庆小康动力有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1498/62 | | **发动机型号：** | SFG15R | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 16.70 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 5.74 | | **储能装置种类：** | 三元锂动力蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/12000/300 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **160、哈尔滨龙江客车制造有限公司 龙江牌 LJK6100PBABEV03纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423554** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10480 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3300,3120 | | **总质量（kg）：** | 16500 | | **整备质量（kg）：** | 10690,10390 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 320 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.189 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 15.30,15.80 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 134.77,134.42 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/7500/1000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 206.10 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **161、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6113GLEV1纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC419908** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3100,3250 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10600,10900 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 382 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.146 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.00,11.70 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.30 | | **储能装置种类：** | 锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 200/3000/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 201.39 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **162、福建龙马环卫装备股份有限公司 福龙马牌 FLM5040TYHDGBEV纯电动路面养护车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425054** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5510 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1650 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2135 | | **总质量（kg）：** | 4300 | | **整备质量（kg）：** | 2620 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 220 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 149.00 | | **吨百公里电耗（kWh/t·100km）：** | 4.72 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 80/5000/550 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 48.97 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **163、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6126GBEVQ70纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427376** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 12000 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2530 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3575,3605 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12100,12400 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 485 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.164 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 14.30,13.90 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 135.30 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 185/3500/1300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 249.76 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **164、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6806GBEVQ5纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427372** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8050 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3120,3260 | | **总质量（kg）：** | 13700 | | **整备质量（kg）：** | 7150,6800 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 240 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.123 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 10.90,11.50 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70,140.13 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3500/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 111.22 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **165、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5180GQXZQBEV纯电动清洗车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425316** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 9210 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2510 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3020 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 9630 | | **最高车速（km/h）：** | 105 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 325 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | | **吨百公里电耗（kWh/t·100km）：** | 5.10 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/4500/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 241.96 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **166、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5122ZYSCABEV纯电动压缩式垃圾车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427595** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8230 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2350 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3310,2950 | | **总质量（kg）：** | 12490 | | **整备质量（kg）：** | 9630 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 310 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.358 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.40,140.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/4500/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 167.54 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **167、长沙中联重科环境产业有限公司 中联牌 ZBH5189ZYSEQBEV纯电动压缩式垃圾车**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427720** | **配置ID： NC427718** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 9315 | 9315 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2515 | 2515 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3620,3255 | 3620,3255 | | **总质量（kg）：** | 18000 | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12250 | 12250 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 250 | 250 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.250 | 0.259 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.13 | 140.13 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/4500/1100 | 160/4500/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 218.55 | 218.55 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **168、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5030XXYBEV纯电动厢式运输车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC418710** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4740,4440 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1510 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2360 | | **总质量（kg）：** | 2505 | | **整备质量（kg）：** | 1190 | | **最高车速（km/h）：** | 80 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 230 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.259 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.94 | | **储能装置种类：** | 三元材料锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 交流异步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 50/7000/200 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 41.11 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **169、柳州延龙汽车有限公司 延龙牌 LZL5031ZXXBEV纯电动车厢可卸式垃圾车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC418706** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4376 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1510 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1795 | | **总质量（kg）：** | 2505 | | **整备质量（kg）：** | 1265 | | **最高车速（km/h）：** | 80 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 230 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.277 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.94 | | **储能装置种类：** | 三元材料锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 交流异步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 50/7000/200 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 41.11 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **170、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVNG3插电式混合动力城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427423** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3150,3200,3400 | | **总质量（kg）：** | 16500 | | **整备质量（kg）：** | 12000,12600 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **燃料种类：** | NG/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：** | 52 | | **发动机生产企业：** | 广西玉柴机器股份有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 6494/155 | | **发动机型号：** | YC6J210N-52 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池,超级电容模组 | | **驱动电机类型：** | 三相交流异步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 140/2600/2400 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 26.88 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **171、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109PHEVNG1插电式混合动力城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427600** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3150,3200,3400 | | **总质量（kg）：** | 16500 | | **整备质量（kg）：** | 12000,12600 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **燃料种类：** | NG/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：** | 58 | | **发动机生产企业：** | 广西玉柴机器股份有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 6494/155 | | **发动机型号：** | YC6J210N-52 | | **储能装置种类：** | 锰酸锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/4500/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 30.13 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **172、广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6803USBEVL1纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC427411** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8045 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2480 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3215,3410 | | **总质量（kg）：** | 14000 | | **整备质量（kg）：** | 8500 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 285 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 10.70 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 159.79 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/4500/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 143.16 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **173、重庆瑞驰汽车实业有限公司 瑞驰牌 CRC5033XXYB-LBEV纯电动封闭货车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423487** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1680 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1985 | | **总质量（kg）：** | 2600 | | **整备质量（kg）：** | 1520 | | **最高车速（km/h）：** | 80 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 302 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.248 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 125.10 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂动力电池 | | **驱动电机类型：** | 交流永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 60/9000/200 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 40.30 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **174、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6810BEVG2纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424958** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8100 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2420 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3100,3320 | | **总质量（kg）：** | 11500 | | **整备质量（kg）：** | 7250,7500 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 385 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.192 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 15.00 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.04 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 153.19 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **175、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6850BEVG3纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC425655** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8540 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3100,3320 | | **总质量（kg）：** | 12500 | | **整备质量（kg）：** | 7500,7750 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 340 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.194 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 13.99 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 145.23 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 156.67 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **176、贵州长江汽车有限公司 贵州牌 GK6800GBEV2纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423537** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8005 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2380 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3040,3200 | | **总质量（kg）：** | 12500 | | **整备质量（kg）：** | 6960,7100 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 385 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.133 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 13.30,13.60 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 148.59 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电动机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/5000/750 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 140.08 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **177、陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6101GBEV2纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424605** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10495 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3180,3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 10400,10600 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 475 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.139 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 15.15,14.87 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 153.90,151.54 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 220/2500/2800 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 245.14 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **178、陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6810GBEV纯电动城市客车**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424601** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8140 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2380 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3130,3270 | | **总质量（kg）：** | 13400 | | **整备质量（kg）：** | 7760,7950 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 445 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.139 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 15.80,15.42 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.31,140.44 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/1700 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 172.37 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **二、变更扩展车型**  注：\*表示当批发生变更或扩展的配置  **1、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F4BEV纯电动轿车 （第8批发布推荐车型）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424479 \*** | **配置ID： NC344806** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4665 | 4665 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1700 | 1700 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1540 | 1540 | | **总质量（kg）：** | 1925 | 1925 | | **整备质量（kg）：** | 1500 | 1500 | | **最高车速（km/h）：** | 110 | 125 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 105 | 115 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 405 | 405 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 165.45 | 165.45 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.30 | 13.30 | | **储能装置种类：** | 三元材料锂离子蓄电池 | 三元材料锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 96/9000/230 | 100/10000/260 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2、东风汽车集团有限公司 俊风牌 DFA7000A1F9BEV纯电动轿车 （第14批发布推荐车型）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424512 \*** | **配置ID： NC415339** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4665 | 4665 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1700 | 1700 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1540 | 1540 | | **总质量（kg）：** | 1925 | 1925 | | **整备质量（kg）：** | 1515 | 1515 | | **最高车速（km/h）：** | 110 | 110 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 105 | 105 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 406 | 406 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 161.05 | 161.05 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.60 | 13.54 | | **储能装置种类：** | 三元材料锂离子蓄电池 | 三元材料锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 96/9000/230 | 100/8200/240 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **3、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6127EVCA-6纯电动城市客车 （第9批发布推荐车型）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC422746 \*** | **配置ID： NC354598** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 12000 | 12000 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3200,3300 | 3200,3300 | | **总质量（kg）：** | 18000 | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 12600 | 12800 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 423 | 423 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.186 | 0.193 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 14.00 | 13.81 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | 140.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/7500/900 | 160/7500/900 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 249.76 | 249.76 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **4、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6802EVUA-7纯电动客车 （第5批发布推荐车型）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC419569 \*** | **配置ID： NC260780** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8005 | 8005 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2450 | 2450 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3280,3380 | 3280,3380 | | **总质量（kg）：** | 12080 | 12080 | | **整备质量（kg）：** | 7700 | 7700,8170 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 240 | 240 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.173 | 0.193 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 11.30 | 11.30,10.70 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 135.77 | 135.77 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/4500/1000 | 150/4500/1000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 108.13 | 108.13 | |  | |  |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **5、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 HQ7152PHEV10插电式混合动力轿车 （第11批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC387417 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4725 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1802 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1493 | | **总质量（kg）：** | 2025 | | **整备质量（kg）：** | 1650 | | **最高车速（km/h）：** | 200 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 66 | | **发动机生产企业：** | 浙江吉利罗佑发动机有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1477/130 | | **发动机型号：** | JLH-3G15TD | | **节油率水平（%）：** | 41.70 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 4.60 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 60/11500/160 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **6、江西大乘汽车有限公司 骐铃牌 JML5041XXYBEV01纯电动厢式运输车 （第9批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC349064 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 5995 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2195,2235,1995,2035,2135,2390 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3115,3145,3015,3045,3270 | | **总质量（kg）：** | 4495 | | **整备质量（kg）：** | 2960 | | **最高车速（km/h）：** | 90 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 270 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.324 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 130.25 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 120/6000/350 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 80.60 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **7、江西大乘汽车有限公司 大乘汽车牌 JML6451BEV01纯电动多用途乘用车 （第12批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC397391 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4523 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1836 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1682 | | **总质量（kg）：** | 2085 | | **整备质量（kg）：** | 1710 | | **最高车速（km/h）：** | 140 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 130 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 300 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.52 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 16.00 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 85/9000/270 | |  | |  | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **8、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6450VBEV1纯电动多用途乘用车 （第8批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC342163 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4460 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1720 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1875 | | **总质量（kg）：** | 2275 | | **整备质量（kg）：** | 1750 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 360 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 141.05 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 14.90 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 100/12100/180 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **9、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD7003BEV纯电动轿车 （第8批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC265024 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4100,4360 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1785 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1680 | | **总质量（kg）：** | 1870 | | **整备质量（kg）：** | 1495 | | **最高车速（km/h）：** | 101 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 101 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 305 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 146.27 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 13.60 | | **储能装置种类：** | 镍钴锰酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 70/12100/180 | |  | |  | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **10、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ728纯电动轿车 （第6批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC315949 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3200 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1670 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1550,1590 | | **总质量（kg）：** | 1115,1285 | | **整备质量（kg）：** | 965,985 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 301 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 147.70 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 9.40 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 30/2387/120 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **11、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA6454NEPHEV2插电式混合动力多用途乘用车 （第14批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC416889 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 4554 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1855 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1689,1719 | | **总质量（kg）：** | 2146 | | **整备质量（kg）：** | 1771 | | **最高车速（km/h）：** | 200 | | **燃料种类：** | 汽油/电混合动力 | | **是否允许外接充电：** | 是 | | **纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：** | 60 | | **发动机生产企业：** | 上海汽车集团股份有限公司 | | **排量/功率（ml/kW）：** | 1490/124 | | **发动机型号：** | 15E4E | | **节油率水平（%）：** | 45.70 | | **燃料消耗量（L/100km，B状态）：** | 5.00 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 56/7000/318 | |  | |  | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **12、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6806BGBEVL2纯电动城市客车 （第5批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC302576 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8080 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2280 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2870,2990 | | **总质量（kg）：** | 9500 | | **整备质量（kg）：** | 5950,6250 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 270 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.208 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.00,11.50 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70,135.40 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 140/4500/1300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 101.46 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **13、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6806BYBEVL2纯电动客车 （第5批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC302699 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8080 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2280 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2870,2990 | | **总质量（kg）：** | 9500 | | **整备质量（kg）：** | 5800,6090 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 270 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.199 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 12.30,11.80 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70,135.40 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 140/4500/1300 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 101.46 | |  | |  | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **14、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6655JEVY0C纯电动城市客车 （第11批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC390642 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 6540 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2100 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2790,2830,2950,3000 | | **总质量（kg）：** | 9000 | | **整备质量（kg）：** | 5250,5500 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 460 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.148 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 16.20 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 136.00,136.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/4500/1000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 122.93 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **15、汉腾汽车有限公司 汉腾牌 GXQ7000BEV2纯电动轿车 （第10批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC375546 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3721 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1658 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1522 | | **总质量（kg）：** | 1389 | | **整备质量（kg）：** | 1089 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 310 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 152.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 12.20 | | **储能装置种类：** | 多元复合材料锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电动机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 42/7500/180 | |  | |  | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **16、江西江铃集团新能源汽车有限公司 易至牌 JX7003ESABEV纯电动轿车 （第10批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC377973 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3580,3650 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1570 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1485 | | **总质量（kg）：** | 1278 | | **整备质量（kg）：** | 978 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 302 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 160.60 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 10.10 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 30/7000/150 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **17、上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6106GBEV1纯电动低地板城市客车 （第14批发布推荐车型）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC423386 \*** | **配置ID： NC417467** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10500 | 10500 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3200 | 3200 | | **总质量（kg）：** | 18000 | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11500 | 11500 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 560 | 560 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.149 | 0.149 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 18.70 | 18.70 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.70 | 140.70 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 220/3000/2800 | 240/3500/3000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 314.14 | 314.14 | |  | |  | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **18、奇瑞新能源汽车技术有限公司 奇瑞牌 NEQ7000BEVJ72A纯电动轿车 （第12批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC400026 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 3200 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 1670 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 1550,1590 | | **总质量（kg）：** | 1145,1315 | | **整备质量（kg）：** | 995,1015 | | **最高车速（km/h）：** | 100 | | **30分钟最高车速（km/h）：** | 100 | | **续驶里程（km，工况法）：** | 302 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 142.00 | | **工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：** | 9.70 | | **储能装置种类：** | 三元锂离子电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 30/2387/120 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **19、唐山上汽客车有限公司 德纳迪牌 SK6105BEV纯电动城市客车 （第14批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC416990 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10495 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2530 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3227,3217 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 11300 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 466 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.158 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 16.10 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 140.52 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/7500/900 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 258.05 | |  | |  | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **20、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5181GQXZQBEV纯电动清洗车 （第15批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC421438 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8610,8130 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2510 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3020 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 9000 | | **最高车速（km/h）：** | 105 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 325 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 144.00 | | **吨百公里电耗（kWh/t·100km）：** | 5.16 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/4500/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 241.96 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **21、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5181ZXXZQBEV纯电动车厢可卸式垃圾车 （第15批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC421432 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 7210 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3090 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 9770 | | **最高车速（km/h）：** | 105 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 325 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.170 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 144.00 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/4500/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 241.96 | |  | |  | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **22、烟台海德专用汽车有限公司 海德牌 CHD5182TXSZQBEV纯电动洗扫车 （第15批发布推荐车型）**   |  |  | | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC421400 \*** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 8920 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2550 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3365 | | **总质量（kg）：** | 18000 | | **整备质量（kg）：** | 14470 | | **最高车速（km/h）：** | 105 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 400 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 146.10 | | **吨百公里电耗（kWh/t·100km）：** | 4.16 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 160/4500/1100 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 314.14 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **23、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6640BEVG纯电动城市客车 （第8批发布推荐车型）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC419465 \*** | **配置ID： NC337984** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 6390 | 6390 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2160 | 2160 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 2785,2955 | 2785,2955 | | **总质量（kg）：** | 8000 | 8000 | | **整备质量（kg）：** | 5120,5250 | 5120,5250 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | 69 | | **续驶里程（km，等速法）：** | 290 | 290 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.200 | 0.200 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 10.00 | 10.60,10.40 | | **电池系统能量密度（Wh/kg）：** | 148.76 | 145.11 | | **储能装置种类：** | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/4500/1000 | 150/4500/1000 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 78.34 | 78.83 | |  | |  | | |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **24、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT2纯电动城市客车 （第6批发布推荐车型）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **车辆基本信息** | **配置ID： NC424295 \*** | **配置ID： NC311016** | | **外廓尺寸长（mm）：** | 10200 | 10200 | | **外廓尺寸宽（mm）：** | 2500 | 2500 | | **外廓尺寸高（mm）：** | 3160 | 3160 | | **总质量（kg）：** | 14300 | 14300 | | **整备质量（kg）：** | 10300,10500 | 10300,10500 | | **最高车速（km/h）：** | 69 | 69 | | **Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：** | 0.198,0.208 | 0.208 | | **电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：** | 15.50,15.20 | 15.50 | | **快充倍率：** | 5.07,5.03 | 5.07 | | **储能装置种类：** | 钛酸锂电池 | 钛酸锂电池 | | **驱动电机类型：** | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | | **驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：** | 150/3000/2200 | 150/3000/2200 | | **储能装置总储电量（kWh）：** | 77.28 | 77.28 | | | | |