附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压空气压缩机 | 1、工作流量：≥300L/min2、设计压力：350bar/35Mpa3、工作压力：≤300bar/30Mpa4、驱动方式：电动380V5、电机功率：≤7.5KW6、传动方式：皮带传动7、润滑方式：飞溅润滑油8、压缩级数：3缸3级压缩9、过滤级数：2级过滤1级净化10、安全保障：3级安全阀＋自动停机功能＋防护罩装置11、充瓶接口：2个、配套高压软管及充瓶接头12、充瓶时间：6.8L 300bar/＜8min13、润滑油：BS750美国瑞孚食品级油14、主机转速：1300r/min15、噪音＜82db（A）16、净重小于170KG17、过滤后空气标准：符合欧盟EN1202118、整机原装进口，提供CE认证报告。进口凭证。 | 套 | 11 |  |