**附件：**

我部就壁挂式、立式定频空调进行询价采购，采购资金全部落实，欢迎贵公司参加报价。

1. 项目编号：HB-2017-HBBGS-KT-01-04
2. 项目名称：定频空调
3. 货物一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **规格型号** | **计量单位** | **数量** | **交货时间** | **交货地点** | **交货方式** | **备注** |
| 壁挂式冷暖定频空调 | 1.5匹 | 台 | 55 | 合同签订后20日内 | 青岛市市南区 | 现场安装、调试 |  |
| 立式冷暖定频空调 | 2匹 | 台 | 11 | 合同签订后20日内 | 青岛市市南区 | 现场安装、调试 |  |
| 立式冷暖定频空调 | 3匹 | 台 | 5 | 合同签订后20日内 | 青岛市市南区 | 现场安装、调试 |  |

1. 询价书发售时间、地点：
2. 时间：2017年9月20日-27日 8：00-11:30 15:00-17:30（北京时间）；
3. 地点：山东省青岛市市南区莱阳路8号；
4. 售价： 免费
5. 报价截止时间、报价地点：
6. 时间：2017年9月29日；
7. 地点：山东省青岛市市南区莱阳路8号。
8. 报价方式

供应商一次报出不得更改的价格。

1. 联系方式：

联系部门：海军博物馆办公室

地 址：山东省青岛市市南区莱阳路8号

邮政编码：266071

电 话：0532-51870419，13210142142

联 系 人：孙助理

 海军博物馆办公室

 二〇一七年九月十八日

**货物技术要求**

货物技术要求一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **规格型号** | **技术要求** | **备 注** |
| 壁挂式冷暖定频空调 | 1.类型：壁挂式；2.功率：1.5匹；3.工作方式：定频；4.数量：55台。 | 1.制冷量(W)：3500；2.制热量(W)：4500；3.电压/频率(V/Hz)：220/50。 | 1.要求所报空调为国内外一线品牌产品（参考品牌：美的、格力、海信、海尔、大金、三菱、日立、松下等）；2.机身颜色：白色。  |
| 立式冷暖定频空调 | 1.类型：立式；2.功率：2匹；3.工作方式：定频；4.数量：11台。 | 1.制冷量(W)：5000；2.制热量(W)：7000；3.电压/频率(V/Hz)：220/50。 | 1.要求所报空调为国内外一线品牌产品（参考品牌：美的、格力、海信、海尔、大金、三菱、日立、松下等）；2.机身颜色：白色。  |
| 立式冷暖定频空调 | 1.类型：立式；2.功率：3匹；3.工作方式：定频；4.数量：5台。 | 1.制冷量(W)：7000；2.制热量(W)：9000；3.电压/频率(V/Hz)：220/50。 | 1.要求所报空调为国内外一线品牌产品（参考品牌：美的、格力、海信、海尔、大金、三菱、日立、松下等）；2.机身颜色：白色。  |

注：报价方所提供的货物必须符合国家和行业相关标准。

1. 安装及售后服务
2. 本项目全部71台空调的交货方式为报价方现场安装、调试交货，此过程中产生的装卸、运输、安装（包含标准安装配件及耗材，超出标准）、调试等一切费用由报价方承担。
3. 本项目空调安装环境为办公用房，如需特殊安装配件，请在报价中写明并计入总价。55台空调的室内机采用壁挂方式，16台空调室内机采用立式方式，室外机采取壁挂方式，报价方所报价格中需包括室外机壁挂所需的配件及安装费用。
4. 报价方须明确货物质量保证期，并明确售后服务方案。
5. 报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。
6. 报价方须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。
7. 报价方就所提供的货物必须在半小时内响应， 2 小时到达现场的维修服务。
8. 报价方须提供一份易损易耗件清单，并具有长期提供货物易损耗零配件的能力。
9. 专利权

报价方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价方保证不向第三方泄露采购方提供的图纸、技术文件等资料。

1. 结算方式

合同签订后，设备发货前，付合同款的80%，安装调试合格交货后，付合同余款20%。

1. 中标服务费

成交方，收到成交通知书后，应按照国家相关规定向采购方缴纳1.5%的服务费

1. 报价文件有效性

本询价书中涉及的全部商务及技术要求均为实质性要求，报价方需全部响应，否则报价

无效。