**神经外科“颅内外搭桥专用手术器械”招标需求表**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品主要用途** | 主要用于大脑浅层/皮层、大脑深部裂纹、基本小脑延髓池的搭桥手术 |
| **安装场地** | 手术室 |
| **使用环境** | 无使用环境要求 |
| **技术参数要求** |
| **主要配置名称** | **具体性能与参数要求** |
| 医用镊 | 不锈钢，圆柄，1mm环尖, |
| 医用镊 | 不锈钢，圆柄,直头,0.3mm 钻石粉粒头部，逐渐变细头 |
| 医用镊 | 不锈钢，45度角,圆柄,0.3mm 钻石粉粒头部 |
| 医用镊 | 不锈钢，45度角,圆柄,0.3mm钻石粉粒头部,长≥14.5cm |
| 持针钳（器） | 不锈钢，圆柄,弯型,0.3mm钻石粉粒头部，逐渐变细 |
| 手术剪 | 不锈钢，45度,平柄,弹簧式,长≥18cm |
| 医用镊 |

|  |
| --- |
| 不锈钢，平柄,枪式,0.3mm 钻石粉粒向上弯头 |

 |
| 医用镊 |

|  |
| --- |
| 不锈钢，圆柄,弯头,0.3mm 钻石粉粒头部，逐渐变细 |

 |
| 医用镊 | 不锈钢，平柄,刺刀型,1mm 钻石粉粒环型尖端 |
| 医用镊 | 不锈钢，1mm钻石粉粒环型尖端,圆柄 |
| 持针钳（器） | 不锈钢，圆柄,弯型，0.3mm钻石粉粒头部，长≥14.5mm |
| 医用镊 |

|  |
| --- |
| 不锈钢，平柄,刺刀型,0.3mm 钻石粉粒头部，直头 |

 |
| 医用镊 | 不锈钢，圆柄,直头,0.3mm钻石粉粒头部，逐渐变细 |
| 医用镊 | 不锈钢，45度,平柄,枪式,0.3mm钻石粉粒头部 |
| 医用镊 | 不锈钢，圆柄,弯头,0.3mm钻石粉粒头部，逐渐变细 |
| 持针钳（器） | 不锈钢，圆柄, 枪式型,0.3mm钻石粉粒头部，逐渐变细弯 |
| 手术剪 | 不锈钢，45度,平柄或者圆柄,枪式 |
| 手术剪 | 不锈钢，防眩光处理，枪式剪刀头,直头，长≥215mm |
| 手术剪 | 不锈钢，防眩光处理处理，枪式剪刀头,上弯，长≥215mm |
| 手术剪 | 不锈钢，防眩光处理处理，枪式剪刀头, 下弯，长≥215mm |
| 医用镊 | 不锈钢，长度≥18cm，1mm头部，圆柄 |
| 止血钳 | 不锈钢，长15cm，环柄，无损伤带齿钳口 |
| 手术剪 | 不锈钢，长≥18cm，环柄，超锋利 |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，左弯头 |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，左弯头（细长头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于170mm，左弯头 |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于170mm，左弯头（细长头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，下弯头（90°倾斜手柄，钝钩头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，下弯头（90°倾斜手柄，加长钝钩头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，下弯头（45°倾斜手柄，半锋利钩头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，下弯头（45°倾斜手柄，半锋利钩头，加长头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，细长尖头 |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，细长尖头（加长头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，勺头 |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，勺头（倾斜头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，勺头（加长倾斜头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，球头（直头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，球头（90°倾斜手柄） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，球头（90°倾斜手柄，加长头） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，球头（40°倾斜手柄） |
| 剥离子 | 不锈钢，防眩光处理，长大于180mm，球头（40°倾斜手柄，加长头） |
| **设备配置清单** | **数量** |
| 1、手术剪（角度剪） | 3把 |
| 2、手术剪（显微剪） | 9把 |
| 3、手术剪（普通） | 2把 |
| 4、持针器（钳） | 3把 |
| 5、手术镊 | 14把 |
| 6、止血钳（蚊式） | 4把 |
| 7、剥离子 | 18把 |
| **备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标** **2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标****3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标** |

 **科室主任： 科室代表：**

**年 月 日**