2020年度空调批量集中采购配置参考标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **配置名称** | **分体变频壁挂机1P** | **分体变频壁挂机1.5P** | **分体变频壁挂机2P** | **分体变频柜机2P** | **分体变频柜机3P** | **分体变频柜机5P** |
| **价格** | 3500元 | 4000元 | 7000元 | 7000元 | 9000元 | 12000元 |
| **规格（匹数）** | 1P | 1.5P | 2P | 2P | 3P | 5P |
| **额定制冷量（W）** | 2500≤额定制冷量＜3200 | 3500≤额定制冷量＜5000 | 5000≤额定制冷量＜7200 | 5000≤额定制冷量＜7200 | 7200≤额定制冷量＜12000 | 额定制冷量≥12000 |
| **制冷面积** | 10-15m2 | 16-24m2 | 22-34m2 | 22-34m2 | 32-50m2 | 46-70m2 |
| **冷暖类型** | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| **能效等级** | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 | ≥二级 |
| **电压** | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V |
| **电辅加热** | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| **主要颜色** | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| **随机配插头/空开** | 220V插头 | 220V插头 | 220V空气开关 | 220V空气开关 | 220V空气开关 | 380V空气开关 |
| **随机连接管长度** | ≥2.5米 | ≥2.5米 | ≥2.5米 | ≥3米 | ≥3米 | ≥3米 |
| **随机水管长度** | ≥ 2米 | ≥ 2米 | ≥ 2米 | ≥ 2米 | ≥ 2米 | ≥ 2米 |
| **随机电源线长度** | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 |
| **连接管加长价格**（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等） | 75元/米 | 75元/米 | 100元/米 | 100元/米 | 120元/米 | 150元/米 |
| **水管加长价格** | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 |
| **电源线加长价格** | 10元/米 | 10元/米 | 15元/米 | 15元/米 | 25元/米 | 30元/米 |
| **支架（含地角、膨胀螺丝）** | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 | 35元 | 60元 |
| **售后服务** | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:整机六年质保；5\*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题。免费送货到中央单位指定的地点，免费上门勘查设计安装方案，免费安装。安装过程中免费打孔（砖墙），混凝土和玻璃打孔不超过50元/个，拆装护栏/门不超过100元，拆除原有旧机不超过100元/台，免收高空作业费。因加长连接管需要加注冷媒的不再另行收费。 | | | | | |